|  |
| --- |
| **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** |
| **DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: CONSERVADORA VERTICAL** |
| **A CARACTERÍSTICAS GENERALES**  **PARA CONSERVACIÓN DE MEDICAMENTO.**  A01 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: EN EL RANGO DE 130 LT A 150 LT.  A02 CÁMARA INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE.  A03 PARTE EXTERNA EN ACERO INOXIDABLE O EN ACERO GALVANIZADO INOXIDABLE COMO MÍNIMO.  A04 PUERTA CON SISTEMA DE CIERRE AUTOMÁTICO, PUERTA SÓLIDA DE ACERO (NO VIDRIO).  A05 TEMPERATURA DE TRABAJO DE 2°C A 8°C.  A06 SISTEMA DE SELLADO HERMÉTICO CON LLAVE.  A07 CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL, CON PASOS DE 0.1°C.  A08 VISOR DIGITAL EXTERNO DE TEMPERATURA.  A09 DESHIELO AUTOMÁTICO.  A10 AISLAMIENTO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD.  A11 ILUMINACIÓN INTERNA LED.  A12 ALARMA AUDIOVISUAL CON ACTIVACIÓN ANTE UNA FALLA EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO Y TEMPERATURAS MAYORES O MENORES A LAS PROGRAMADAS.  A13 ALARMA AUDIOVISUAL QUE SE DISPARE POR PUERTA ABIERTA.  A14 SISTEMA DE PRUEBA Y SILENCIADOR MANUAL DE ALARMA.  A15 SOFTWARE INCORPORADO PARA REPORTAR INFORMES EN FORMA GRÁFICO Y NUMÉRICO.  A16 CON 4 RUEDAS CON FRENO DE ALTA RESISTENCIA.  A17 CON BATERÍA INCORPORADA QUE BRINDE UNA DURACIÓN MÍNIMA DE 2 HORAS.  **B REQUERIMIENTO ELÉCTRICO**  B01 APTO PARA TRABAJO EN 220 V / 60 HZ.  **C GARANTÍA Y MANUALES**  D01 GARANTÍA MÍNIMA DE 02 AÑOS CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.  D02 CAPACITACIÓN MÍNIMA DE 02 HORAS TANTO PARA EL PERSONAL USUARIO, COMO AL DE MANTENIMIENTO.  D03 ENTREGA DE MANUALES DE USUARIO Y MANTENIMIENTO EN IDIOMA ESPAÑOL (IMPRESO Y DIGITAL).  D04 PRESENTACIÓN DE CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.  D05 EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON FRECUENCIA SEMESTRAL EN EL PERIODO QUE DURE LA GARANTÍA COMO MÍNIMO Y SIN COSTO ALGUNO PARA LA INSTITUCIÓN.  D06 PRESENTACIÓN DE CONSTANCIA DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA O ISO 9001. |