|  |
| --- |
| **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** |
| **DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: GONIOSCOPIO DE 3 ESPEJOS** |
| **A CARACTERÍSTICAS GENERALES**  A01 SISTEMA DE 3 ESPEJOS, CON ÁNGULOS DE 59°, 67° Y 73°, QUE PERMITAN LA VISIÓN DEL FONDO PERIFÉRICO Y EL ÁNGULO DE LA CÁMARA ANTERIOR, 36° DEL POLO POSTERIOR QUE SE VEA A TRAVÉS DEL CENTRO DE LA LENTE.  A02 MAGNIFICACIÓN DE IMAGEN DE .93X.  A03 ALTURA DE LA LENTE: 32MM O SIMILAR.  A04 DIÁMETRO DE CONTACTO: 18MM.  A05 GONIO FOV ESTATICA: 140°.  A06 MAGNIFICACIÓN GONIO DE .80X.  A07 CON RECUBRIMIENTO ESPECIAL PARA PROTECCIÓN DE ESPEJOS, Y SEA COMPATIBLE CON LOS QUÍMICOS ULTILIZADOS PARA DESINFECCIÓN.  A08 ANILLO DE SUJECIÓN DE COLOR NEGRO O SIMILAR.  A09 BORDES DE CONTACTO ROMOS REDONDEADOS.  **B GARANTÍA**  B01 01 AÑO DE GARANTÍA EN CUANTO CORRESPONDE A CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O FUNCIONAMIENTO. |

